****

**Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09**

***SHUNTOMATIC V.***

**PSA24**

**Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem**Shuntgrupp av fabrikat TTM Energiprodukter.

*Välj önskad dimension/utförande. Radera den text som ej är aktuell samt all kursiv text.*

*Alternativ 1:* SHUNTOMATIC V DNxx:1 *(pump standard)*

*Alternativ 2:* SHUNTOMATIC V DNxx:2 *(Pump kommunikation, start/stop, driftindikering)*

***Information***

SHUNTOMATIC V, är en standardiserad shuntgrupp för värmesystem med dynamisk styrventil typ (PICV). SHUNTOMATIC V är färdigdimensionerad och komplett med ventiler, ställdon och pump.

TTM hjälper gärna till med produktval och dimensionering, **kontakta oss på 0480-41 77 40** eller info@ttmenergi.se.
Du kan också via länken <http://ttmenergi.se/shuntomatic> läsa mer om produkten samt välja rätt dimension via vår beställningsguide.