**Exempel på beskrivningstext uppställd enligt AMA VVS & Kyl 09**

*Avser följande produkter****: TTM MAG 110 M***

**PMB 212 Slamavskiljare, PMB 222 Magnetfilter**

Magnetit- och partikelavskiljare TTM MAG 110 M XX, PN 10, av mässing och partikelavskiljning med kraftfull magnetinsats och enkel dränering genom kulventil. Installation i både vertikal och horisontell position.

***Information***

TTM hjälper gärna till med produktval och utformning av beskrivningstext,  **kontakta oss på 0480-41 77 40** eller [info@ttmenergi.se](mailto:info@ttmenergi.se).